Укладка ламинатного пола

Советы по укладке ламинатного пола

С укладкой ламинатного пола справится даже ребенок. Для этого важно хорошо подготовить все материалы и рабочие операции. Ниже вы найдете пошаговую инструкцию по укладке ламината, а также перечень контрольных вопросов, которые помогут вам при выполнении подготовительной работы.

Существует три варианта укладки ламинатного пола:

1. - Быстрая укладка без использования клея
2. - Укладка с использованием водоотталкивающего герметика Clickguard или аналогичного средства для заполнения швов. Благодаря ему обеспечивается длительная защита пола сверху от воздействия влаги. Однако в таком случае пол нельзя будет разобрать и уложить по новой.
3. - Укладка с использованием клея также обеспечивает долговременную защиту от влаги, но работа становится более трудоемкой и демонтаж для возможной повторной укладки пола уже будет невозможен.

Для начала необходимо выяснить, на какое основание будет укладываться ламинатный пол КроноStep®, поскольку некоторые виды ламинатного пола несовместимы с определенными основаниями!

## Укладка ламината на стяжку

Пол должен быть абсолютно ровным, сухим, чистым и способным выдерживать нагрузку. Неровности размером более трех миллиметров на метр пола необходимо обязательно срезать и зашпатлевать. В качестве гидробарьера необходимо использовать ПЭ-пленку.

## Укладка ламината на деревянные доски

Ослабленные доски необходимо закрепить, неровности убрать; основание должно быть прочным и ровным. Ламинатный пол Krono Step® следует укладывать поперек деревянных досок. При укладке на деревянное основание ПЭ-пленка не используется.

## Укладка ламината на конструкционные укладочные плиты

Свободно лежащие укладочные плиты необходимо закрепить и выровнять неровности. Укладочные плиты должны быть жестко соединены с подконструкцией, чтобы не возникало скрипов.

## Укладка ламината на полы ПВХ или линолеум

Укладывать ламинат на эти полы не допускается. Перед укладкой ламината эти напольные покрытия необходимо обязательно демонтировать.

## Укладка ламинатных полов на современные системы водяного подогрева пола и теплые полы с электроподогревом

По вопросам сухого отопления пола обратитесь за консультацией к вашему специалисту по отоплению. Он обладает соответствующими навыками и пониманием рабочих стандартов.  
Рекомендуется поддерживать температуру нагрева поверхности на уровне 25 градусов Цельсия; не стоит превышать температуру 28 градусов Цельсия. Старые напольные покрытия необходимо демонтировать.

## Подготовка и контрольный список материалов

### **Перед укладкой ламината**

1. Перед началом укладки храните коробки в течение 48 часов в таких же климатических условиях, в каких будет производиться сама укладка.
2. Важным условием для монтажа и длительного срока службы ламинатного пола является укладка при температуре 20 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха от 50 до 70 процентов.
3. Основание пола должно быть абсолютно ровным, сухим, чистым и способным выдерживать нагрузку.
4. При укладке на минеральное основание, например бетон, цементную стяжку, ангидридную стяжку или керамическую плитку, сначала необходимо измерить влажность. Остаточная влажность бесшовного пола не должна превышать следующие значения:
   1. Цементная стяжка: С теплым полом 1,8 процентов CM; без теплого пола 2 процента CM.
   2. Ангидридная стяжка: С теплым полом 0,3 процентов CM; без теплого пола 0,5 процента CM.
5. Для защиты от влаги перед укладкой на минеральное основание необходимо обязательно уложить подходящую пароизоляционную пленку (ПЭ-пленка) в форме желоба. Полотна должны иметь нахлест ок. 20 см и крепиться скотчем.
6. Ковровое покрытие не является пригодным основанием; перед укладкой все остатки коврового основания должны быть полностью удалены. Ламинатный пол укладывается «плавающе», он не требует фиксации к основанию.
7. На полах без звукоизоляции для обеспечения последней используйте вспененную ПЭ-пленку толщиной 2 миллиметра или другую подходящую подкладку.
8. Полотна укладываются в том же направлении, что и панели ламината.
9. Ламинат из вскрытых упаковочных пакетов необходимо укладывать без отлагательств

### **Для укладки ламинатного пола КроноStep® необходимо приготовить следующие инструменты:**

* Распорные клинья
* Дисковая пила со сменным твердосплавным пильным полотном, электролобзик с тонким пильным полотном с мелкими зубьями или ножовка
* Уголок для подрезки дверной коробки
* Складной метр, карандаш
* Монтажное приспособление
* Звукоизоляционная подложка (для полов без звукоизоляции)

### **Контрольный перечень материалов и принадлежностей для укладки ламинатного пола**

* Данные точного замера размеров помещения
* Ламинатный пол КроноStep®
* Clickguard / одного тюбика достаточно на десять квадратных метров ламинатного пола
* Плинтусная рейка
* Компенсационные, переходные и замыкающие профили
* Крепежные скобы (30 шт на один пакет пола КроноStep®)
* Пароизоляционная пленка
* Звукоизоляционная пленка

Имейте в виду, что при определенных обстоятельствах вам может понадобиться звукоизоляционная пленка, а также герметик Clickguard или аналогичное средство для заполнения швов. Больше информации вы найдете здесь.

### **Остаточная влажность**

Остаточная влажность бесшовного пола не должна превышать следующие значения:

* Цементная стяжка: С теплым полом 1,8 процентов CM; без теплого пола 2 процента CM.
* Ангидридная стяжка: С теплым полом 0,3 процентов CM; без теплого пола 0,5 процента CM.